**附件:**

**成都市第六人民医院**

**信息化建设基础设备市场调研**

成都市第六人民医院拟对“成都市第六人民医院灾备项目、云计算平台基础架构扩容项目、非结构化数据存储项目”进行市场调研，兹邀请符合条件的生产企业、经营企业以及潜在竞选人前来参加调研，参加调研者需就本项目提交密封的市场调研文件，保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，并承担相应的法律责任。

**一、市场调研者：**成都市第六人民医院

**二、市场调研项目名称：**成都市第六人民医院信息化建设基础设备市场调研

**三、参加调研的生产企业、经营企业以及潜在竞选人应符合参加本次采购活动应当具备的条件：**

1. 在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格并有效存续。
2. 遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他相关的法律和法规。
3. 机构或公司运营情况良好：
4. 具有独立承担民事责任能力；
5. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
6. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
7. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
8. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规。
9. 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守相关的法律和法规。
10. 必须拥有产品的软件著作权证书（必须原始取得，加盖原厂公章）。
11. 所投产品必须有丰富的案列，要求2015年以来有至少3家以上三甲医院实施案列，每个案例都需要包括本次项目产品。
12. 本项目不接受联合体参与采购活动，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加同一包的投标。

**四、参加调研的生产企业、经营企业以及潜在竞选人，请提供以下资格证明文件：**

**（一） 国产软件生产企业或经营企业投标人请提供以下资格证明文件：**

1. 经过年检的投标人企业法人营业执照(正、副本复印件盖鲜章)；
2. 税务登记证(国、地税正、副本复印件盖鲜章)；
3. 组织机构代码证副本(正、副本复印件盖鲜章)；
4. 法定代表人授权书（原件）；
5. 法定代表人和授权代表的身份证（复印件）；
6. 软件产品著作权登记证书(复印件盖鲜章)；
7. 国家相关职能部门软件质量检测报告(正、副本复印件盖鲜章)；
8. 若投标人不是投标产品的最终制造商，则需提供最终制造商针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件；
9. 质量、货源保证书；
10. 服务承诺书；
11. 产品说明书以及彩色样本介绍资料；
12. 2015年以来三甲医院实施案列合同文件，每个案例都需要至少包括本次招标要求；
13. 投标人根据资格要求认为应该提交的其它证明文件和资料。
14. 招标参数规定的证明文件和材料。

**（二） 进口软件经营企业投标人请提供以下资格证明文件：**

1. 经过年检的投标人企业法人营业执照(正、副本复印件盖鲜章)；
2. 税务登记证(国、地税正、副本复印件盖鲜章)；
3. 组织机构代码证副本(正、副本复印件盖鲜章)；
4. 进口软件产品注册证和注册登记表(正、副本复印件盖鲜章)；
5. 代理进口产品受权委托书(正、副本复印件盖鲜章)；
6. 法定代表人授权书（原件）；
7. 法定代表人和授权代表的身份证（复印件）；
8. 软件产品著作权登记证书(复印件盖鲜章)；
9. 国家相关职能部门软件质量检测报告(正、副本复印件盖鲜章)；
10. 若投标人不是投标产品的最终制造商，则需提供最终制造商针对本项目的授权书原件和售后服务承诺函原件；
11. 质量、货源保证书；
12. 服务承诺书；
13. 产品说明书以及彩色样本介绍资料；
14. 2015年以来三甲医院实施案列合同文件，每个案例都需要至少包括本次招标要求；
15. 投标人根据资格要求认为应该提交的其它证明文件和资料；
16. 招标参数规定的证明文件和材料;
17. 海关报关单(近期为准)。

**五、需求概览**

**1、灾备项目需求简述**

**软件要求：软件部分必须原厂开发，拥有完全自主知识产权，非OEM产品；**

**备份容量：≥20TB；**

**备份数据类型（包括但不限于）：数据库、虚拟机（VMware）；**

**功能要求简述（包括但不限于）：支持定时备份和实时备份；支持LAN-base、LAN-free、Server-free等备份方式；支持Oracle-RAC+裸卷、RAC+ASM等架构实时数据保护；支持无代理虚拟化集群保护；支持VMware挂载恢复；**

**2、云计算平台基础架构扩容项目需求简述**

**单台X86服务器要求：≤4U机架式服务器；配置4块16核处理器；配置256G内存；配置VMware license（企业版+vCenter）；配置2块单口HBA卡；配置2块双口10G网卡及模块，可扩展25G；**

**存储要求：存储总容量≥30T，固态容量≥2TB；**

**光纤交换机要求：16Gb FC交换机，满配模块；**

**3、非结构化存储项目需求简述**

**容量要求：≥120T；支持S3/NFS/HDFS等访问协议；分布式部署架构；资源池组网方式为10G以太网；任意数据可在任一站点访问；同一数据可以在不同站点同时进行读写访问；具有数据保护功能；**

**上述项目均需要提供生产厂商三年维保服务。**