一、需求参数

1. 打印方式：支持热敏和热转印，
2. 打印速度：≥101.6 mm/s
3. 分辨率：≥203dpi
4. 接口类型：USB接口
5. 打印最大宽度：4.09英寸/104mm
6. 纸张类型：卷筒或折叠纸，标签纸，和腕带
7. 环境参数：工作温度5° C -41° C 工作湿度10-90% R.H.（无冷凝）

二、服务需求

1、提供3年设备原厂售后服务，提供硬件3年质保；

2、厂家在项目实施地具有售后服务中心，并配有相关资质的专业技术队伍，提供快速的售后服务相应，故障能在1小时内响应，2小时内到场，要求一般故障在2小时内响应、重大故障需提供备机或备件，保障采购人在使用中不受影响。