|  |
| --- |
| **成都市第六人民医院党建、廉政文化制品调研内容** |
| **序号** | **项目主题** | **放置位置分区** | **项目具体内容** | **主要材质** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **价格（元）** | **成品参考样式** |
| 1 | 医院党建、廉政文化制品 | 区域1：门诊楼左侧户外区域 | 1.文化小品（社会主义核心价值观） | 底座：400MM钢架结构+2mm不锈钢激光切割造型、激光焊接、打磨；造型：2mm不锈钢板制作造型，钢架+双面不锈钢板激光切割造型、激光焊接、打磨；双面钣金打磨、氟碳漆烤漆饰面，内置造型灯带，产品尺寸：6m\*2.5m\*0.6m | 30 | m² |  |  | IMG_256 |
| 2 | 10mm厚亚克力烤漆立体字 | 420 | cm |  |  |
| 3 | 金属立体字烤漆 | 550 | cm |  |  |
| 4 | 双面led发光灯箱：铝合金基础骨架制作、双面10mm白色亚克力板饰面，内置高光欧普5050发光灯珠，产品尺寸：1600\*1600mm | 2.56 | m² |  |  |
| 5 | 2.党建学习宣传栏（二十届三中全会内容） | 底座：400MM钢架结构+2mm不锈钢激光切割造型、激光焊接、打磨；造型：2mm不锈钢板制作造型，钢架+双面不锈钢板激光切割造型、激光焊接、打磨；双面钣金打磨、氟碳漆烤漆饰面，内置造型灯带，含金属展示框及开合机构，产品尺寸：6m\*2.5m\*0.6m\*2个 | 55 | m² |  |  | IMG_257 |
| 6 | 金属立体字烤漆 | 280 | cm |  |  |
| 7 | 10mm厚亚克力烤漆立体字 | 400 | cm |  |  |
| 8 | 结皮板UV立体展板等美工内容 | 2 | 项 |  |  |
| 9 | 区域2：行政三楼会议室走廊区域 | 3.主题墙（党建廉政文化阵地） | 木工造型基层墙5.9m\*2.5m\*0.2m | 15 | 平方 |  |  | IMG_258 |
| 10 | 铝板烤漆造型饰面 | 6.8 | 平方 |  |  |
| 11 | 墙面腻子找平 | 12 | 平方 |  |  |
| 12 | 宣绒布画面 | 12 | 平方 |  |  |
| 13 | 木工制作LED灯槽及灯带 | 12 | 米 |  |  |
| 14 | 欧普LED轨道射灯，含轨道 | 8 | 个 |  |  |
| 15 | 不锈钢立体字 | 280 | cm |  |  |
| 16 | 4.党的相关知识元素展小品示（党的一大到二十大的历史进程展示） | 木工造型基层墙14.8m\*2.5m，采用国标75轻钢龙骨，间距400，12mm阻燃板基层墙面 | 37 | 平方 |  |  | IMG_259 |
| 17 | 墙面木工造型，30\*40木条，防火涂料两遍，12mm阻燃板制作立体造型、9.5mm龙牌石膏板造型饰面 | 22 | 平方 |  |  |
| 18 | 腻子基础，腻子两遍，人工打磨，涂刷基膜两遍 | 37 | 平方 |  | IMG_260 |
| 19 | 宣绒布画面 | 37 | 平方 |  |  |
| 20 | 10mm厚亚克力烤漆立体字 | 1820 | cm |  |  |
| 21 | 10mm亚克力UV背喷画面 | 20 | 个 |  |  |
| 22 | 20mm结皮板烤漆字 | 320 | cm |  |  |
| 23 | 欧普LED轨道射灯，含轨道 | 14 | 个 |  |  |
| 24 | 5.支部、党员风采展示（1.支部风采展示：14个支部，每个支部一张图、一段100字左右的文字；2.党建知识） | 木工造型基层墙7.2m\*2.5m\*0.2m，采用国标75轻钢龙骨，间距400，12mm阻燃板基层墙面 | 18 | 平方 |  |  | IMG_261 |
| 25 | 墙面木工造型，30\*40木条，防火涂料两遍，12mm阻燃板制作立体造型、9.5mm龙牌石膏板造型饰面 | 14.5 | 平方 |  |  |
| 26 | 腻子基础，腻子两遍，人工打磨，涂刷基膜两遍 | 37 | 平方 |  |  |
| 27 | 宣绒布画面 | 18 | 平方 |  |  |
| 28 | 10mm亚克力UV背喷画面 | 17 | 个 |  |  |
| 29 | 10mm厚亚克力烤漆立体字 | 260 | cm |  |  |
| 30 | 欧普LED轨道射灯，含轨道 | 6 | 个 |  |  |
| 31 | 6.党建元素造型书架（摆放党建知识学习书籍） | 实木钢架书柜定制 | 22.5 | 平方 |  |  | IMG_262 |
| 32 | 不锈钢发光党徽 | 1 | 个 |  |  |
| 33 |  | 50mm厚精品金属立体字 | 75 | cm |  |  |
| 34 | 10mm厚亚克力烤漆立体字 | 400 | cm |  |  |
| 35 | 7.廉政元素造型宣传展板（展示廉政文化知识） | 木工造型墙基层6m\*2.5m\*0.2m，采用国标75轻钢龙骨，间距400，12mm阻燃板基层墙面 | 15 | 平方 |  |  | IMG_263 |
| 36 | 腻子基础，腻子两遍，人工打磨，涂刷基膜两遍 | 15 | 平方 |  |  |
| 37 | 宣绒布画面 | 15 | 平方 |  |  |
| 38 | 10mm厚亚克力烤漆立体字 | 460 | cm |  |  |
| 39 | 结皮板及亚克力UV造型等美工内容 | 1 | 项 |  |  |
| 40 | 20mm结皮板UV画面、叠级造型制作展示牌 | 11 | 个 |  |  |
| 41 | 欧普LED轨道射灯，含轨道 | 14 | 个 |  |  |
| 42 | 安装中涉及的强电改造 | 室内外所有照明采用3\*2.5WDZ铜芯线、JDG套管，含增加开关、空开、配电箱改造等所有强电敷设。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 43 | 物料运输及搬运 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 44 | 合计费用 |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |